{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Compacité Relative","% de vide ","Adresses","Teneur en liant"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":34,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Compacité Relative","index":0,"n_rows":123,"n_cols":8,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[122,0,122,9],[121,0,121,9],[33,5,33,6],[32,5,32,6],[120,0,120,9],[85,0,85,2],[109,0,110,9],[98,0,106,9],[86,0,86,2],[87,0,87,2],[83,0,83,2],[118,0,118,9],[119,0,119,9],[79,7,79,9],[80,7,80,9],[84,0,84,2],[8,3,11,7],[81,7,81,9],[79,2,79,3],[80,2,80,3],[81,2,81,3],[79,4,79,6],[81,4,81,6],[0,2,0,8],[1,2,1,8],[2,2,2,8],[3,2,3,8],[4,2,4,8],[5,2,5,8],[6,0,7,9],[13,6,13,7],[19,3,19,7],[92,2,92,3],[78,0,78,9],[17,3,17,7],[15,3,15,7],[26,5,26,7],[27,5,27,7],[24,3,24,4],[22,0,22,9],[33,2,33,3],[79,0,79,1],[80,0,80,1],[81,0,81,1],[115,3,115,6],[114,3,114,6],[113,3,113,6],[112,3,112,6],[80,4,80,6]]}
[null,null,"SERVICE PUBLIC DE WALLONIE"]
[null,null,"Direction Générale Routes et Bâtiments"]
[null,null,"Département des Expertises Techniques"]
[null,null,"Direction de la Recherche et du Contrôle Routier"]
[null,null,"Rue de l'industrie 27 - 1400 Nivelles    Tél 067/28 33 00 - Fax 067/21 64 01"]
[]
["Chapitre 7 : ESSAIS SUR MATÉRIAUX HYDROCARBONES "]
[]
["LABORATOIRE* :",null,null,"_"]
[]
[]
["*menu déroulant"]
[]
["Date d'essai :",null,null,"du",null,"au"]
[]
["Référence de la demande :"]
[]
["Identification Échantillon :"]
[]
["Nature du Produit :"]
[]
[]
["Détermination de la compacité relative (CME 54.08) "]
[]
["Type de compactage*: ",null,null,"Marshall 2 x 50 coups"]
[]
["Détermination de la masse volumique apparente M.V.A. (cocher) : "]
[]
[]
["*menu déroulant"]
[]
[]
[null,"Couche* :","_","Type de liant* :","_","T° de compactage"]
[null,"Type enrobé*:","_",null,null,"Eprouvette recompactée"]
[null,"Carotte n°","Ep. moy. par couche mm","Examen visuel*","M.V.A. kg/m³","Epaisseur mm","M.V.A R. Kg/m³","Compacité relative %"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[]
[null,null,null,null,null,null,"moyenne:",{"$f":"IF(H36=\"\",\"\",AVERAGE(H36:H75))","v":""}]
[]
["Code pour l'examen visuel : "]
["1. Fermé",null,"4. Ebréché",null,"7. Vides ponctuels",null,null,"8.34 Carotte séparée à l'interface 3 et 4"]
["2. Semi-fermé",null,"5. Fissuré",null,"8.12 Carotte séparée à l'interface 1 et 2",null,null,"9 Observations supplémentaires"]
["3. Ouvert",null,"6. Désagrégé",null,"8.23 Carotte séparée à l'interface 2 et 3"]
[]
["Type de couche"]
["1. couche de roulement"]
["2. couche de liaison (sous-couche)"]
["3. couche de reprofilage"]
["4. autre"]
[]
[]
[]
[]
["Remarque:"]
["Pour tout autre type de liant autorisé par un cahier spécial des charges, il faut se référer à la fiche technique du producteur."]
[]
[]
[]
["Commentaires:"]
[" "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Fichier à renvoyer à l'adresse : resultats.laboratoire.dgo166@spw.wallonie.be"]
[]
[]
["Adresse(s) complémentaire(s) :"]
[]
[]
[]
["procédure d'envoi :"]
[]
["1) Vérifier que toutes les données demandées soient complétées"]
["2) Compléter le(s) adresse(s) e-mail complémentaire(s) "]
["3) Cliquer sur \"Valider et envoyer\" puis \"Confirmer\". "]
["4) Accepter ou refuser l'envoi du classeur sur la fenêtre d'envoi"]
["Une copie bloquée du fichier est envoyée aux adresses supra mentionnée."]

{"sheet":"% de vide ","index":1,"n_rows":116,"n_cols":8,"rows_kept":116,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,2,32,3],[87,1,87,3],[86,1,86,3],[85,1,85,3],[84,1,84,3],[83,1,83,3],[81,3,81,4],[80,3,80,4],[81,1,81,2],[80,1,80,2],[79,3,79,4],[78,1,78,7],[79,1,79,2],[83,5,83,7],[33,2,33,3],[81,5,81,7],[80,5,80,7],[79,5,79,7],[122,0,122,8],[115,0,115,8],[118,0,118,8],[119,0,119,8],[120,0,120,8],[121,0,121,8],[92,2,92,3],[98,0,106,8],[109,0,110,8],[114,0,114,8],[22,0,22,8],[24,3,24,4],[26,5,26,7],[27,5,27,7],[5,2,5,7],[6,0,7,8],[8,3,11,7],[13,6,13,7],[15,3,15,7],[17,3,17,7],[19,3,19,7],[0,2,0,7],[1,2,1,7],[2,2,2,7],[3,2,3,7],[4,2,4,7]]}
[null,null,"SERVICE PUBLIC DE WALLONIE"]
[null,null,"Direction Générale Routes et Bâtiments"]
[null,null,"Département des Expertises Techniques"]
[null,null,"Direction de la Recherche et du Contrôle Routier"]
[null,null,"Rue de l'industrie 27 - 1400 Nivelles    Tél 067/28 33 00 - Fax 067/21 64 01"]
[]
["Chapitre 7 : ESSAIS SUR MATÉRIAUX HYDROCARBONES "]
[]
["LABORATOIRE* :",null,null,"_"]
[]
[]
["*menu déroulant"]
[]
["Date d'essai :",null,null,"du",null,"au"]
[]
["Référence de la demande :"]
[]
["Identification Échantillon :"]
[]
["Nature du Produit :"]
[]
[]
["Détermination de la compacité relative (CME 54.09) "]
[]
["Type de compactage*: ",null,null,"Marshall 2 x 50 coups"]
[]
["Détermination de la masse volumique apparente M.V.A. (cocher) : "]
[]
[]
[]
[]
["*menu déroulant"]
[null,"Couche* :","_"]
[null,"Type enrobé*:","_",null,"Type de liant* :","_"]
[null,"Carotte n°","Ep. moy. par couche mm","Examen visuel*","M.V.A. kg/m³","M.V.Réel. Kg/m³","% vide"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[]
[null,null,null,null,null,"moyenne:",{"$f":"IF(G36=\"\",\"\",AVERAGE(G36:G75))","v":""}]
[]
[null,"Code pour l'examen visuel : "]
[null,"1. Fermé",null,"4. Ebréché",null,"7. Vides ponctuels"]
[null,"2. Semi-fermé",null,"5. Fissuré",null,"8.12 Carotte séparée à l'interface 1 et 2"]
[null,"3. Ouvert",null,"6. Désagrégé",null,"8.23 Carotte séparée à l'interface 2 et 3"]
[]
[null,"Type de couche",null,null,null,"Determination du pourcentage de vide"]
[null,"1. couche de roulement",null,null,null,null,null,"Vm = % vide"]
[null,"2. couche de liaison (sous-couche)",null,null,null,null,null,"Pmv = M.V.Réel"]
[null,"3. couche de reprofilage",null,null,null,null,null,"Pb = M.V.A"]
[null,"4. autre"]
[]
[]
[]
[]
["Remarque:"]
["Pour tout autre type de liant autorisé par un cahier spécial des charges, il faut se référer à la fiche technique du producteur."]
[]
[]
[]
["Commentaires:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Fichier à renvoyer à l'adresse : resultats.laboratoire.dgo166@spw.wallonie.be"]
[]
[]
["procédure d'envoi :"]
[]
["1) Retoutner dans la feuille \"Compacité relative\""]
["2) Suivre la procédure d'envoi indiquée dans la feuille."]

{"sheet":"Adresses","index":2,"n_rows":67,"n_cols":5,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Adresse:"]
["Type de marché:","Laboratoires:"]
[null,"_"]
["_","ABC Experts SA\nRue de l'Abbaye 92\n 4040 Herstal\nTél : 04 240 05 36  -  Fax : 04/246.91.41 \ninfo@abcexperts.be"]
["STRUCTURANT","Association momentanée INISMA asbl - LABOMOSAN S.A.\nAvenue Gouverneur Cornez, 4\n7000 Mons\nTél: 065/40.34.34 - Fax :065/34.80.05\ninfo@bcrc.be"]
["NON-STRUCTURANT","Association momentanée INISMA asbl - LABOTOUR S.A.\nAvenue Gouverneur Cornez, 4\n7000 Mons\nTél: 065/40.34.34 - Fax :065/34.80.05\ninfo@bcrc.be"]
[null,"INISMA asbl\nAvenue Gouverneur Cornez, 4\n7000 Mons\nTél: 065/40.34.34 - Fax :065/34.80.05\ninfo@bcrc.be"]
[null,"INISMA Bertrix asbl\nRue de la Bruyère, 31\n6880 Bertix\nTél: 061 /41.29.47\nj.mahin@bcrc.be"]
[null,"LABOMOSAN SA\nChemin du fond des coupes, 6\n5150 Floreffe\nTél: 081/44.61.16 \ninfo@labomosan.be\n"]
[]
[]
[]
["Code pour examen visuel",null,"_","_"]
["_",null,1,"couche de roulement"]
[1,null,2,"couche de liaison (souscouche)"]
[2,null,3,"couche de reprofilage"]
[3,null,4,"autre"]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8.1199999999999992]
[8.23]
[8.34]
[9,null,"CCT QUALIROUTES","REMARQUES"]
[null,null,"_","_","_"]
["Marshall 2 x 50 coups",null,"AC-20 base 3 - x","Autres liants: x = 1,2,7,8,9,11","x = 1"]
["Autre",null,"AC-14 base 3 - x","Autres liants: x = 1,2,7,8,9,11","x = 2"]
[null,null,"AC-10 base 3 - x","Autres liants: x = 1,2,7,8,9,11","x = 7"]
[null,null,"AC-6,3 base 3 - x","Autres liants: x = 1,2,7,8,9,11","x = 8"]
[null,null,null,null,"x = 9"]
[null,null,"AC-14 surf 1 - x","Autres liants: x = 1,2,7,9,10,11"]
[null,null,"AC-10 surf 4 - x","Autres liants: x = 1,2,7,9,10,11","x = 10"]
[null,null,"AC-6,3 surf 4 - x","Autres liants: x = 1,2,7,9,10,11","x = 11"]
[null,null,"AC-6,3 surf 8 - x","Autres liants: x = 1,2,7,9,10,11"]
[null,null,"AC-4 surf 8 - x","Autres liants: x = 1,2,7,9,10,11"]
[]
[null,null,"SMA-14 - x","Autres liants: x = 1,2,7,9,10,11"]
[null,null,"SMA-10 - x","Autres liants: x = 1,2,7,9,10,11"]
[null,null,"SMA-6,3 - x","Autres liants: x = 1,2,7,9,10,11"]
[]
[null,null,"PA - 14 - x","Autres liants: x = 1,2"]
[null,null,"PA - 10 - x","Autres liants: x = 1,2"]
[]
[null,null,"BBTM 10 C1","Autres liants: x = 10,11"]
[null,null,"BBTM 10 D2","Autres liants: x = 10,11"]
[null,null,"BBTM 6 A1","Autres liants: x = 10,11"]
[null,null,"BBTM 6 B2","Autres liants: x = 10,11"]
[]
[null,null,"RUMG - 10 - x"]
[null,null,"RUMG - 6,3  - x"]
[]
[null,null,"EME - 14 base - x"]
[]
[null,null,"GB 14 -"]
[null,null,"GB 20 -"]
[]
[]
[]
["Type liant*:"]
["x = 1 désigne un bitume routier 35/50 ou 50/70 conforme aux préscriptions du C. 12.1"]
["x = 2 désigne un bitume polymère (élastomère) conforme aux préscriptions du C. 12.3"]
["x = 7 désigne un bitume à indice de pénétration positif conforme aux préscriptions du C. 12.4"]
["x = 8 désigne un bitume dur 10/20 ou 15/25 conforme aux préscriptions du C. 12.11"]
["x = 9 désigne au bitume routier 35/50, 50/70, 70/100 additionné d'asphalte naturel conforme aux préscriptions du C. 12.12.2"]
["x = 10 désigne un liant pigmentable conforme aux préscriptions du C. 12.20"]
["x = 11 désigne un liant avec additif(s)"]

{"sheet":"Teneur en liant","index":3,"n_rows":64,"n_cols":6,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[62,0,62,8],[5,2,5,7],[0,2,0,7],[1,2,1,7],[2,2,2,7],[3,2,3,7],[4,2,4,7],[35,4,35,6],[36,1,36,3],[36,4,36,6],[32,1,32,3],[32,4,32,6],[33,1,33,3],[33,4,33,6],[34,1,34,3],[34,4,34,6],[63,0,63,8],[48,0,56,8],[58,0,59,8],[22,0,22,8],[6,0,7,8],[8,3,11,7],[13,6,13,7],[15,3,15,7],[17,3,17,7],[19,3,19,7],[31,1,31,2],[40,1,40,3],[40,4,40,6],[41,1,41,3],[41,4,41,6],[35,1,35,3],[37,1,37,3],[37,4,37,6],[38,1,38,3],[38,4,38,6],[39,1,39,3],[39,4,39,6],[45,1,45,3],[45,4,45,6],[42,1,42,3],[42,4,42,6],[43,1,43,3],[43,4,43,6],[44,1,44,3],[44,4,44,6]]}
[null,null,"SERVICE PUBLIC DE WALLONIE"]
[null,null,"Direction Générale Routes et Bâtiments"]
[null,null,"Département des Expertises Techniques"]
[null,null,"Direction de la Recherche et du Contrôle Routier"]
[null,null,"Rue de l'industrie 27 - 1400 Nivelles    Tél 067/28 33 00 - Fax 067/21 64 01"]
[]
["Chapitre 7 : ESSAIS SUR MATÉRIAUX HYDROCARBONES "]
[]
["LABORATOIRE* :",null,null,"_"]
[]
[]
["*menu déroulant"]
[]
["Date d'essai :",null,null,"du",null,"au"]
[]
["Référence de la demande :"]
[]
["Identification Échantillon :"]
[]
["Nature du Produit :"]
[]
[]
["NBN EN 12697- 2 "]
[]
[null,"Type enrobé*=","_",null,"Type de liant* :","_"]
[]
[]
[null,"Masse Fibres =",null,null,"% Liant ="]
[]
[]
[]
[]
[null,"OUVERTURE TAMIS (en mm)",null,null,"PASSANT CUMULÉ"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Commentaires:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Fichier à renvoyer à l'adresse : resultats.laboratoire.dgo166@spw.wallonie.be"]
[]
[]
["procédure d'envoi :"]
["1) Retourner dans la feuille \"Compacité relative\""]
["2) Suivre la procédure d'envoi indiquée dans la feuille \"Compacité Relative\":"]